**Техническая спецификация**

**Наименование Заказчика:** АО «Национальные информационные технологии».

**Наименование Поставщика:**

**Срок поставки:** с момента подписания договора не позднее 25 декабря 2019 года

**Место поставки:** г. Атырау, ул. Макатаева, 54.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристика** | **Ед.**  **измерения** | **Кол-во** | **Цена за ед.тенге (без НДС)** | **Общая сумма тенге (без НДС)** |
| 1 | Циркуляционный насос для Атырауского ОЦИТ | H макс.: 8,25 м  Q макс.: 7,20 м3/ч  H ном.: 7,20 м  Q ном.: 2,40 м3/ч  Мощность: 0,26 кВт  Сеть: 1х220 В  Сила тока: 1,12 А  Рабочее давление: 10 макс.  Температура макс.: 110 °С  Материал корпуса: чугун  Материал рабочего колеса: технополимер  Ротор: нержавеющая сталь  Длина: 180 мм  Ширина: 173 мм  Высота: 143 мм  С установкой | шт | 1 |  |  |